光明区文化馆C座一楼大堂异形天花改造工程项目采购需求

**一、项目概况**

光明区文化馆C座一楼异形天花由于之前受漏水影响及虫蚁蛀坏，导致现在天花存在脱落风险，为进一步确保安全情况使用，现对C座一楼大堂天花进行整体拆除然后安装新的天花。天花改造清单如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 原轻钢龙骨木支架及天花和三个柱子拆除 | m2 | 180+30 |
| 2 | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 3 | 顶板批腻子粉（立邦批乐宝靓家腻子 ） | m2 | 200 |
| 4 | 顶板喷漆 （立邦漆竹炭抗甲醛净味全效 油漆涂料内墙乳胶漆墙面漆） | m2 | 200 |
| 5 | 轻钢龙骨及铝合金方通安装（轻钢龙骨U型卡扣式，铝合金方通50\*100\*1.0，间距100-120） | m2 | 180 |
| 6 | 三个柱子木龙骨及木饰面安装 | m2 | 30 |
| 7 | 脚手架搭 | m2 | 180 |
| 8 | 9厘生态板封天花侧面 | m2 | 17 |
| 9 | 原线路拆除、安装 | m2 | 180 |
| 10 | 灯具更换（品牌三雄极光LED灯） | 套 | 45 |

1. **技术要求**

（一）项目施工贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和技术管理制度，按照现行的国家施工规范进行严格施工；

（二）承包人采购的所有与工程有关的原材料（含半成品、成品）及设备、配件等，其质量必须符合相应的国家优等品产品标准，必须有产品合格证书。承包人在这些材料的订购和自采加工之前，应取得采购方同意和批准，必要时应附有材料的样品及其材质和使用的有关说明；

（三）投标方提供施工总平面布置图，效果图待中标后根据采购方需求出设计方案；

（四）按照安全管理体系、文明施工、环境保护管理体系要求进行施工；

（五）做好现场成品保护，确保消防设施不改动，原有临时拆除设备设施进行正常恢复。

**三、供应商资格要求**

（一）投标人须具有独立法人资格及履行本项目的能力，具有独立承担民事责任能力；须具有本项目相关的经营范围，提供营业执照副本原件复印件；

（二）投标人法人证书及法人身份证复印件；被委托人投标报名的，须额外提供法人代表授权书及被委托人身份证复印件；

（三）投标人须具建筑装修装饰工程专业承包叄级以上；

（四）投标人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

（六）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

**四、其他要求**

（一）承包方式：包工包料；

（二）工程量清单应以国标清单形式提供；

（三）施工期限：自合同签订之日15天内完成整个项目实施。